**Р е п у б л и к а С р б и ј а**

**ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН**

**Комисија за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун**

**Број: МВ-Д-24/14**

**Дана, 02.12.2014.год.**

**Земун, Магистратски трг бр. 1**

**ИЗМЕНА 3**

**Конкурснe документацијe: за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун**

**број: МВ-Д-24/14**

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем председника ГО Земун број 06-752/2014 од 30.09.2014. године. године, припремила је

|  |
| --- |
| **ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3** |
| **за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун**  **број: МВ-Д-24/14** |

**I.** **ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА** страна 4-9/43 Конкурсне документације, **мења се и гласи:**

**ИЗМЕНА 3**

**Конкурснe документацијe: за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун**

**број: МВ-Д-24/14**

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА МРЕЖНУ ОПРЕМУ**

**–SWITCH-evi И FIREWALL**

1. **Техничка спецификација за Firewall (2 комада):**

Број и врста прикључака:

Најмање **6 10/100/1000Base-T интегрисаних портова**

**Најмање 2 USB 2.0 порта**

**Најмање 1 конзолни порт за менаџмент уређаја**

**Најмање 1 10/100/1000Base-T RJ45 порт за менаџмент**

**Најмање 1 SSD диск капацитета 120 GB**

**Најмање 1 празан слот за проширења**

**Врсте додатних интерфејс картица:**

**Могућност уградње додатно модула са најмање 6 x 10/100/1000 SFP портова**

**Могућност уградње додатно модула са најмање 6 x 10/100/1000 Base-T RJ45 портова**

**Перформансе и функционалност уређаја:**

**Меморија (RAM): најмање 4 GB**

**Flash меморија: најмање 4 GB**

**Подршка за најмање 50 VLAN-ова**

**Број конкурентних конекција (concurrent connections) : најмање 100 000**

**Нових конекција по секунди: најмање 10 000**

**Пакета по секунди (64 byte) : најмање 450 000**

**Број IPsec VPN корисника (VPN peers): најмање 250**

**3DES/AES VPN пропусност (throughput): најмање 200 Mbps**

**Могућност проширивости броја vlan – ова до 100 куповином одређене лиценце**

**Могућност рада у Active/Active или Active/Standby режиму уз накнадну куповину одређене лиценце**

**Firewall треба да има могућност софтверског активирања IPS функционалности куповином одговарајућих лиценци без куповине додатног хардвера**

**Димензије и напајање уређаја:**

**Уређај мора бити опремљен за монтажу у стандардни 19 " комуникациони орман**

**Висина уређаја мора да буде најмања 1RU**

**Напајање улазним напоном у опсегу 100 до 240V наизменично и 50 до 60 Hz**

**Сервисна подршка:**

**Директан приступ наручиоца опреме техничкој подршци произвођача, стално 24х7х365, путем емail-а, web-a, и телефона у минималном трајању од 1 године**

**Замену хардвера по моделу унапред следећег радног дана (8x5xNBD) у минималном трајању од 1 године**

**Директан приступ наручиоца опреме порталу произвођача где се налазе најновије верзије softvera у минималном периоду од једне године**

**Гаранција на цео систем у минималном трајању од 1 године (софтвер и хардвер)**

**2. Техничка спецификација за централни switch (2 комада):**

**Конективност:**

**24 порта са подршком за брзине од 10,100,1000** Mbps

4 SFP порта са подршком за 1 Gbps оптичке модуле

Контрола тока (flow control) по стандарду 802.3 x

Подршка за Јумбо фрамеове дужине 9198В

Подршка за stackovanje са неопходним прибором за stackovanje и минималном брзином stacking magistrale 160Gbps

Подршка за међусобно stackovanje минимум 9 уређаја истог типа

Switching капацитет минимум 88 Gbps

Management:

Подршка за CLI и WEB management путем HTTPS протокола

Подршка за SNMPv1, v2c, v3

Подршка за RMON

Подршка за discovery протокол LLDP (802.1AB)

L2 Функционалности:

Подршка за минимум 8000 MAC адреса

Подршка за 802.1Q стандард и минимум 1023 активних (симултаних) VLAN –ова

Подршка за Multicast snooping

Подршка за Multicast: IGMP и MLD

Подршка за LLDP функционалност

Подршка за Voice VLAN

L3 Функционалности:

Подршка за статичко рутирање за IPv6 и IPv4

Подршка за RIPv1и RIPv2, уз могућност подршке за OSFP, ISIS и BGP (уз додатну софтверску лиценцу)

Подршка за RIPng, уз могућност подршке за OSPFv3(уз додатну софтверску лиценцу)

Могућност подршке за Policy Based Routing (уз додатну софтверску лиценцу)

Подршка за DHCP server и relay

Подршка за Loopback интерфејсе

Безбедност:

Подршка за ACL и филтрирање на L2, L3 и L4 нивоу. Подршка за порт базиране, VLAN базиране и IPv6 Access Liste

Подршка за Guest VLAN

Подршка за IP Source Guard

Подршка за RADIUS/TACACS+

Подршка за Port-Security

Подршка за аутентификацију базирану на MAC адреси

QоS:

Класификација саобраћаја на основу информација са L2, L3, L4 нивоа

Подешавање нивоа квалитета и лимитирање саобраћаја

Broadcast-storm kонтрола – Лимитација broadcast саобраћаја

Подршка за следеће методе избегавања колизије: Strict Priority

Физичке особине:

Могућност монтаже у стандардни 19 " rack са прибором за монтажу

Висина у racku не већа од 1RU

Редудантно уграђено напајање 220V/50Hz

Гаранције и услуге:

**Гаранција произођача опреме од минимум 5 година**

Директан приступ наручиоца опреме порталу произвиђача где се налазе најновије верзије софтвера у минималном периоду од 3године

Директан приступ наручиоца опреме техничкој подршци произвођача, путем телефона или електронски у режиму 24х7х365 у трајању од најмање 3године

Замена хардвера по моделу у напред следећег радног дана (8х5хNBD) у минималном трајању од 3 године

**3. Техничка спецификација за приступни switch 48 порта (3 комада):**

**Конективност:**

**48 порта са подршком за брзине од 10,100,1000** Mbps

4 SFP порта са подршком за 1 Gbps оптичке модуле

Контрола тока (flow control) по стандарду 802.3x

Подршка за Јумбо фрамеове дужине 9216В

Могућност за stackovanje додавањем опционог stacking модула са наменским портом за stack и минималном брзином stacking магистрале 80Gbps

Подршка за међусобно stackovanje минимум 8 уређаја истог типа

Switching капацитет минимум 108 Gbps

Пропусност минимум 107 Mpps

Management:

Подршка за CLI management

Подршка за SNMPv1, v2c, v3

Подршка за RMON

Подршка за discovery протокол LLDP (802.1AB)

L2 Функционалности:

Подршка за минимум 16000 MAC адреса

Подршка за 802.1Q стандард и минимум 255 активних VLAN –ова

Подршка за Multicast snooping

Подршка за Multicast: IGMP и MLD

Подршка за LLDP функционалност

Подршка за Voice VLAN

L3 Функционалности:

Подршка за статичко рутирање за IPv6 и IPv4

Безбедност:

Подршка за ACL и филтрирање на L2, L3 и L4 нивоу. Подршка за порт базиране, VLAN базиране Access Liste

Подршка за Guest VLAN

Подршка за port изолацију

Подршка за IP Source Guard

Подршка за RADIUS/TACACS+

Подршка за Port-Security

Подршка за аутентификацију базирану на MAC адреси

QоS:

Класификација саобраћаја на основу информација са L2, L3, L4 нивоа

Подешавање нивоа квалитета и лимитирање саобраћаја

Broadcast-storm kонтрола – Лимитација broadcast саобраћаја

Подршка за следеће методе избегавања колизије: Strict Priority

Физичке особине:

Могућност монтаже у стандардни 19 " rack са прибором за монтажу

Висина у racku не већа од 1RU

Напајање 220V/50Hz

Гаранције и услуге:

**Гаранција произођача опреме од минимум 5 година**

Директан приступ наручиоца опреме порталу произвиђача где се налазе најновије верзије софтвера у минималном периоду од 3 године

Директан приступ наручиоца опреме техничкој подршци произвођача, путем телефона или електронски у режиму 24х7х365 у трајању од најмање 3 године

Замена хардвера по моделу напред следећег радног дана (8х5хNBD) у минималном трајању од 3 године

**4. Техничка спецификација за приступни switch 24 порта PoE (3 комада):**

**Конективност:**

**24 порта са подршком за брзине од 10,100,1000** Mbps

4 SFP порта са подршком за 1 Gbps оптичке модуле

Контрола тока (flow control) по стандарду 802.3x

Подршка за Јумбо фрамеове дужине 9216В

Подршка за напајање клијената према PoE стандарду (IEEE 802.3at). Подршка за клијенте до 30 W, са укупним буџетом снаге не мањим од 370 W

Подршка за међусобно stackovanje минимум 8 уређаја истог типа

Могућност за stackovanje додавањем опционог stacking модула са наменским портом за stack и минималном брзином stacking магистрале 80Gbps

Switching капацитет минимум 108 Gbps

Пропусност минимум 71 Mpps

Management:

Подршка за CLI management

Подршка за SNMPv1, v2c, v3

Подршка за RMON

Подршка за discovery протокол LLDP (802.1AB)

L2 Функционалности:

Подршка за минимум 16000 MAC адреса

Подршка за 802.1Q стандард и минимум 255 активних VLAN –ова

Подршка за Multicast snooping

Подршка за Multicast: IGMP и MLD

Подршка за LLDP функционалност

Подршка за Voice VLAN

L3 Функционалности:

Подршка за статичко рутирање за Ipv6 и Ipv4

Безбедност:

Подршка за ACL и филтрирање на L2, L3 и L4 нивоу. Подршка за порт базиране, VLAN базиране Access Liste

Подршка за Guest VLAN

Подршка за port изолацију

Подршка за IP Source Guard

Подршка за RADIUS/TACACS+

Подршка за Port-Security

Подршка за аутентификацију базирану на MAC адреси

QоS:

Класификација саобраћаја на основу информација са L2, L3, L4 нивоа

Подешавање нивоа приоритета и лимитирања саобраћаја

Broadcast-storm kонтрола – Лимитација broadcast саобраћаја

Подршка за следеће методе избегавања колизије: Strict Priority

Физичке особине:

Могућност монтаже у стандардни 19 " rack са прибором за монтажу

Висина у racku не већа од 1RU

Напајање 220V/50Hz

Гаранције и услуге:

**Гаранција произођача опреме од минимум 5 година**

Директан приступ наручиоца опреме порталу произвиђача где се налазе најновије верзије софтвера у минималном периоду од 3 године

Директан приступ наручиоца опреме техничкој подршци произвођача, путем телефона или електронски у режиму 24х7х365 у трајању од најмање 3 године

Замена хардвера по моделу у напред следећег радног дана (8х5хNBD) у минималном трајању од 3 године

Рок испоруке: максимално 60 дана од дана потписивања уговора

**Напомена:** Детаљна техничка спецификација добра које се нуди декларисана од стране произвођача (мора се односити искључиво на конкретну конфигурацију која се нуди) - доставља се на енглеском или српском језику

**Датум: М.П. Потпис понуђача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**II.** **ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ** страна 25-26/43 Конкурсне документације, **мења се и гласи:**

**ИЗМЕНА 3**

**Конкурснe документацијe: за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун**

**број: МВ-Д-24/14**

**6. ОБРАЗАЦ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Опис**  **опреме** | **Јединица мере са количином** | **Јединична цена**  **без ПДВ-а** | **Јединична цена**  **са ПДВ-а** | | **Укупна цена**  **без ПДВ-а**  (3**x4)** | **Укупна цена са ПДВ-а**  (3**x5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | **Firewall** | 2  комада |  |  | |  |  |
| 2. | **Централни switch** | 2  комада |  |  | |  |  |
| 3. | **Приступни switch 48 порта** | 3  комада |  |  | |  |  |
| 4. | **Приступни switch 24 порта PoE** | 3  комада |  |  | |  |  |
|  | **УКУПНО**  **без ПДВ-а:** |  |  |  | |  |  |
|  | **УКУПНО**  **са ПДВ-ом:** |  |  |  | |  |  |

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача**

**М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена*:***

У случају подношења заједничке понуде***,*** Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђа

1. На страни 12-13/43 Конкурсне документације, **тачка 2.** - **ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН ) подтачке 2.2 и 2.3 мењају се и гласе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | **Пословни капацитет:**  -Важећу потврду о ауторизацији за Понуђача, издату од стране произвођача понуђеног добра, односно од локалне канцеларије произвођача. (Понуђач мора бити овлашћен -ауторизован од стране произвођача опреме за продају опреме коју нуди.  Документ мора бити потписан од стране овлашћеног лица произвођача, односно овлашћеног лица канцеларије произвођача и насловљен на предметну јавну набавку).  -Важећу потврду издату од стране произвођача опреме да је Понуђач ауторизован за учешће у предметној набавци  -Понуђач мора поседовати потврду о партнерском статусу са произвођачем понуђене опреме коју нуди  Предложено решење мора бити од истог произвођача како би се обезбедио поуздан међусобни рад (интероперабилност) опреме и јединствен приступ техничкој подршци произвођача. | |
|  | Доказ за правно лице: | - важећа потврда – ауторизација произвођача (МАФ) да је понуђач овлашћен за продају понуђене опреме  - важећа потврда о партнерском статусу са произвођачем понуђене опреме коју нуди  -важећу потврду издату од стране произвођача опреме да је понуђач ауторизован за учешће у предметној набавци |
| Доказ за предузетнике: | - важећа потврда – ауторизација произвођача (МАФ) да је понуђач овлашћен за продају понуђене опреме  - важећа потврда о партнерском статусу са произвођачем понуђене опреме коју нуди  -важећу потврду издату од стране произвођача опреме да је понуђач ауторизован за учешће у предметној набавци |
| Доказ за физичко лице: | - важећа потврда – ауторизација произвођача (МАФ) да је понуђач овлашћен за продају понуђене опреме  - важећа потврда о партнерском статусу са произвођачем понуђене опреме коју нуди  -важећу потврду издату од стране произвођача опреме да је понуђач ауторизован за учешће у предметној набавци |
| 2.3. | **Кадровски капацитет:** минимум 5 (пет) запослених радника | |
|  | Доказ за правно лице: | -М Обрасци за ангажоване раднике |
| Доказ за предузетнике: | -М Обрасци за ангажоване раднике |
| Доказ за физичко лице: | -М Обрасци за ангажоване раднике |

1. Oбразац 15.МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ **–**на странама 39-43/43 Конкурсне документације, **МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

**ИЗМЕНА 3**

**Конкурснe документацијe: за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун**

**број: МВ-Д-24/14**

**15. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**У Г О В О Р**

Закључен између:

**1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН** , са седиштем у Земуну, Магистратски трг бр. 1, матични број: 07000073, шифра делатности 8411, ПИБ: 100014908, коју заступа председник Дејан Матић (у даљем тексту: Наручилац),

и

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број текућег рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, које заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор, чији је јединствени матични број грађана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Испоручилац).

**3.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подаци о подизвођачу)

**4.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

**УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

**Члан 1.**

Уговорене стране сагласно констатују:

**−** да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12) спровео поступак јавне набавке **добара** под бројем **МВ-Д-24/14**;

− да је Испоручилац дана \_\_\_\_\_\_\_\_ године доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

− да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

− да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, изабрао понуђача као најповољнијег за **набавку добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе ГО Земун.**

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора **набавка** **добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе ГО Земун**, наведених у спецификацији Наручиоца и понуди Испоручиоца са ценом која је саставни део његове понуде.

Саставни део уговора је Образац понуде и Образац структуре цене, број понуде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 године, која је изабрана као најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке **МВ-Д-24/14**.

**Члан 3.**

Уговорена вредност добара износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), и утврђена је на основу понуде Испоручиоца бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, и не може се мењати.

Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу на рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке платити уговорену цену у року од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана, од дана пријема исправно испостављене фактуре.

Уз фактуру Испоручилац ће доставити оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара, као и оверен и потписан Записник о примопредаји испоручених добара.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних одредаба Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС" бр. 62/2013).

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.

**Члан 4**.

Испоручилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

**-Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 10% (15% у случају негативних референци) од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење радова у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

**- Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року**, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Градску општину Земун, у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока, Испоручилац предаје Наручиоцу уз Записник о примопредаји добара. На захтев Испоручиоца, Наручилац је дужан да врати ову банкарску гаранцију по истеку 5 (пет) дана од дана када је истекао гарантни рок.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

**Члан 5**.

Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручи Наручиоцу у исправном стању, према количини и карактеристикама које су утврђене у понуди и да изврши испоруку на адресу Наручиоца, у року од \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

До момента испоруке опреме, ризик њене случајне пропасти или отуђења сноси Испоручилац.

**Члан 6**.

Квантитативни пријем добара из члана 2. овог уговора врше представници уговорних страна.

Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра даном потписивања записника о примопредаји добара и отпремнице од стране овлашћених представника уговорних страна.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, Испоручилац мора иста заменити или испоручити нова у року не дужем од 3 (три) дана од дана састављања записника из става 2. овог члана.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане) Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Испоручиоца у року од 3 (три) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Испоручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета или замени добра на којој је утврђен недостатак новим добра без недостатака.

Уколико Испоручилац не отклони недостатке из става 4. и 5. овог члана, Наручилац има право да активира гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и захтева и накнаду штете, до пуног износа штете.

**Члан 7**.

Испоручилац гарантује да ће испоручена добра из члана 2. овог Уговора бити фабрички нова, из текуће производње, без оштећења, неупотребљавана и у потпуно исправном стању, са техничким карактеристикама у складу са Техничком спецификацијом која је саставни део Понуде.

**Члан 8.**

Гарантни рок за испоручена добра из члана 2. овог Уговора износи:

* за Firewall **- на цео систем у минималном трајању од 1 године (софтвер и хардвер)**
* **за централни switch - г**аранција произођача опреме од минимум 5 година
* **за приступни switch 48 порта - г**аранција произођача опреме од минимум 5 година
* **за приступни switch 24 порта PoE- г**аранција произођача опреме од минимум 5 година

Гарантни рок за испоручена добра почиње да тече од дана извршене примопредаје добара којa су предмет овог Уговора у целости, односно од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему.

**Члан 9.**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са испоруком дуже од 10 дана од уговореног рока.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ 2014. године, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 6. овог уговора..

**Члан 10.**

Уколико Испоручилац у уговореном року не испуни уговорену обавезу, а под условом да до тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати наручиоцу на име уговорне казне 0,5‰ дневно вредности уговорених добара, а тим што уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности уговорених добара по овом уговору.

**Члан 11**.

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју, за све случајеве који нису регулисани овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 12.**

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за коју уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Испоручилац или Наручилац промене адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте другу уговорну страну.

**Члан 13.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

**Члан 14.**

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих сваки потписани примерак представља оригинал, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Испоручилац 2 (два) примерка.

**за Испоручилац**  **за** **Наручиоца**

**Директор**  **Председник ГО Земун**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дејан Матић**

**УПУТСТВО:**

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног лица.

2. Уколико у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача.

3. Уколико се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника заједничке понуде.

4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом.

1. На страни 12-13/43 Конкурсне документације, **тачка 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМАКАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ подтачкa 5.21 мења се и гласи:**

**5.21. РОК ИСПОРУКЕ**

Рок испоруке: максимално **60** дана од дана потписивања уговора.

**Измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, добара – рачунарска опрема - мрежа за потребе Градске oпштине Земун број: МВ-Д-24/14 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.**

**Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА, у супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.**

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- **www.portal.ujn.gov.rs** и интернет страници Наручиоца- **www.zemun.rs**

**Председник Комисије**

**Милосав Стаменов, с.р.**