**Прилог 2**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача.**

Ова мера се реализује на основу **пријаве радова по члану 144. Закона о планирању и изградњи**, а радови се изводе према - **није потребна израда техничке документације**;

**2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.**

Ова мера се реализује на основу **Решења о одобрењу радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи** ,а радови се изводе према **Идејном пројекту (ИДП), који је урађен у складу са архивским пројектом и Елаборату енергетске ефикасности**;

**3) Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице.**

Ова мера се реализује на основу **Решења о одобрењу радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи** ,а радови се изводе према **Идејном пројекту (ИДП) и Елаборату енергетске ефикасности**;

**4) Замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на\_гас.**

Ова мера се реализује на основу **пријаве радова по члану 144. Закона о планирању и изградњи** ,а радови се изводе према према - **није потребна израда техничке документације**;

**5) Замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу.**

Ова мера се реализује на основу **пријаве радова по члану 144. Закона о планирању и изградњи** ,а радови се изводе према - **није потребна израда техничке документације**;

**6) Уградња топлотних пумпи.**

Ова мера се реализује на основу **Решења о одобрењу радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи** ,а радови се изводе према **Идејном пројекту (ИДП)** уз услов да нема повећања капацитета;

**7) Замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

Ова мера се реализује на основу **- за ЗАМЕНУ постојеће Пријава радова по чл. 144., а за УГРАДЊУ нове - Решење о одобрењу радова по чл.145.Закона о планирању и изградњи**, а радови се изводе према **за замену - није потребна израда техничке документације, за уградњу нове - Идејни пројекат** уз услов да нема повећања капацитета;

**8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

Ова мера се реализује на основу **Решења о одобрењу радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи** , а радови се изводе према **Идејном пројекту.**

**9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су, у складу са законом, неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.**

Ова мера се реализује на основу **Закона о коришћењу обновљивих извора енергије** (Службени гласник РС", бр. 40/2021 и 35/2023 (чл. 12-24). Електране су предмет подстицаја чл. 12. ст. 6. Соларна електрана мора бити у будућој новоизграђености намењена за сопствене потребе; За постројење инсталисане - снаге до 50kW није потребно прибављати акт надлежног органа.